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Član 1 
Ovom uredbom određuju se pojedine vrste opasnog otpada koje se mogu uvoziti kao sekundarne sirovine. 
[bookmark: clan_2]Član 2 
Vrste opasnog otpada koje se mogu uvoziti kao sekundarne sirovine jesu: 
	Indeksni broj iz
Kataloga otpada 
	Oznaka otpada 
	 
	Tarifna oznaka 
	 
	Naziv otpada 

	17 04 
	A1-5/A1010 
	 
	7802.00 00 00 
	 
	Metalni otpad od olova i otpad koji se sastoji od legura olova 

	17 04 03 
	  
	 
	  
	 
	  

	10 04 
	A1-13/A1020/AA030 
	 
	2620.29 00 00 
	     
	Otpad koji u svom sastavu ima bilo koji od sledećih sastojaka ili zagađujućih primesa, uključujući metalni otpad u masivnom obliku: 

	10 04 01 
	  
	    
	  
	 
	

	10 04 02 
	  
	 
	  
	 
	Otpadi iz termičke metalurgije olova: 

	  
	  
	 
	  
	 
	- Šljaka iz primarne i sekundarne proizvodnje olova (olovne šljake) 

	  
	  
	 
	  
	 
	- Troska i sljušteni komadi iz primarne i sekundarne proizvodnje (olovni oksid, prah, ljuspice, komadići i pepeo)

	16 06 
	A1-33-1/A1160/ AA170 
	 
	8548.10 21 00 
	 
	Olovne baterije cele ili polomljene, sa ili bez elektrolita 

	16 06 01 
	  
	 
	8548.10 91 00 
	 
	  

	19 12 
	A1-33-2/A1160/ AA170 
	 
	8548.10 91 00 
	 
	Otpadi od mehaničkog tretmana otpada (npr. sortiranja, drobljenja, kompaktiranja i peletizovanja) koji nisu drugačije specificirani: 

	19 12 11 
	  
	 
	  
	 
	

	  
	  
	 
	  
	 
	Ostali otpadi (uključujući mešavine materijala) od mehaničkog tretmana otpada koji sadrže opasne supstance: 

	  
	  
	 
	  
	 
	

	  
	  
	 
	  
	 
	- olovne akumulatorske ploče (mrežice), olovni mulj (pasta) 
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Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije". 

